Места соединений обоев при наклейке их впритык не должны быть заметны с расстояния:

Перед оклеиванием поверхности очищают \_\_\_\_\_\_\_\_ от набелов и других загрязнений.

Температура воды для приготовления клея должна быть

Окрасочные составы, приготовленные путем растирания смеси из пигментов и лаков на краскотерках - это:

Пленкообразующие растворы синтетических или натуральных смол с различными добавками или без них в органических летучих растворителях

Обычно срок высыхания масляной краски:

Кисти имеют ширину до 200 мм, толщину 45...65 мм с длиной волоса 100 мм – это

Плоские кисти шириной 25...100 мм, изготовленные из высококачественной щетины или из барсучьего волоса – это:

Кисти предназначеные для проведения узких горизонтальных полос или для окраски труднодоступных мест – это:

При окрашивании стены последний слой наносят:

Двухслойный материал, на бумажную (тканевую) основу которого нанесена паста специального состава с гладкой или тисненой поверхностью – это

Рулонный материал с рельефным рисунком, состоит из плотной бумажной основы, на которую нанесена пластическая масса на основе синтетической смолы – это:

Влажность оштукатуренного или ошпатлеванного основания при проведении молярных работ не более:

При \_\_\_\_\_\_ берут ткань, смачивают в колере, отжимают его излишки и наносят торцующие удары тканью по поверхности в одном или в разных направлениях.

**Обои следует наклеивать:**

Краски \_\_\_\_\_\_\_ - это суспензия пигментов и наполнителей в пластифицированной поливинилацетатной дисперсии (эмульсии) или стиролбутадиеновом латексе – это

**Краски \_\_\_\_\_\_\_\_**  цветные густотертые для наружных работ представляют собой суспензию пигментов и наполнителей, затертых на олифе с введением добавок или без них.

Жидкости, хорошо прилипающие к поверхности, оставляющие на ней тонкую водонепроницаемую пленку, на которую ровным слоем ложится и растушевывается окрасочный состав, или колер, что дает возможность

При нормально работе краскопульта длинна факела составляет:

При окрашивании поверхностей из пульверизатора пылесоса длина факела составляет:

Средства подмащивания применяемые для работы на небольшой высоте – это

Внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены – это

Средство подмащивания - это

Высота между настилами в свету не менее:

Инструмент состоящий из груза и шнура – это

Количество настилов при работе на лесах на высоте свыше 6 метров:

Устройство, применяемое при выполнении мелких работ внутри помещений:

Между досками и щитами настила допускаются зазоры не более:

Измерительный инструмент для определения вертикальности это -

Пространство между оконными коробками – это

Повторный инструктаж проводят:

Предохранительные пояса испытывают на статическую нагрузку каждые:

К работе с электро- и пневмо инструментами допускаются лица:

Мусор и доски из строящегося здания надо:

Канавка глубиной 10 мм расположенная внизу подоконной доски по ее длине:

При работе на высоте моляры пользуются

Вводной инструктаж вновь поступающим рабочим проводит

Небрежность работы: применение слишком густой краски, недостаточно расфлейцованной вызывает:

Жидкая краска; недостаточная растушевка (кисть "обрезается" на острых ребрах граней) вызывает

Окраска одним маляром больших площадей быстро сохнущей краской в несколько захваток вручную вызывает

Окраска недостаточно высохшей подготовки быстросохнущей краской вызывает